[bookmark: _GoBack]附件：基本配置要求及功能
一、检验项目：（符合达州市物价、医保相关规定，以注册证和说明书名称为准）
1.必做：B型钠尿肽前体（PRO-BNP）。
2.配套项目：降钙素原、C反应蛋白、白介素6、白介素8、白介素10、白介素1β、白介素2受体、血清淀粉样蛋白A、肝素结合蛋白。
二、技术参数
1.首样结果出结果：≤24分钟
2.支持样本：末梢血、血清、血浆、全血
3.上机方式：支持原始管、EP管上机
4.试剂位：≥15个，带冷藏功能
5.样本位：≥40个
6.反应杯一次装载量：≥252个
7.检测速度≥120T/H 
8.带独立急诊优先通道
三、数据系统
支持LIS/HIS对接，结果自动上传，支持本地硬盘导出，海量数据查询存储。
四、试剂耗材要求
1.提供试剂最小包装人份、开瓶有效期。
2.提供完整单测试成本核算、全套耗材清单及单价（包括但不限于质控液、校准品等）。
   3.提供仪器生产日期、使用期限等，仪器、试剂合规，符合达州市医保、物价及各级监管部门要求。
五、售后服务
1.年度维保次数、年度校准次数、维保收费标准。
2.故障响应时长、上门检修时限。



