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心电监护监测参数:
1.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。
2.采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性，提供彩页或说明书证明文件。                 
3.提供QRS阈值调节功能，为避免R波幅度较低时误报停搏报警，以及某些高T波和高P被误识别为ORS波群，提供说明书证明材料。   
4.心率和呼吸率监测范围:成人10~300bpm，小儿/新生儿:10~350 bpm，提供说明书证明材料。
5.支持选配升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，起搏统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。
6.提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围:20-300。
7.提供手动、自动、连续、序列和整点5种测量模式，提供说明书或检验报告证明。
   8.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围:收缩压25~290mmH。
9.提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。
10.提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围:1-200rpm，提供说明书证明材料。
11.具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落情况下仍能保持监护。
12.提供保修年限，每年维保次数、每年校准次数。
13.提供仪器的生产日期及使用期限。
14.提供仪器出现故障响应及上门检修时限。





