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一、小巧便携
体积小，重量轻，携带方便。
二、高清大屏
高清彩色液晶显示屏，可通过记录盒回顾血压数据列表和趋势图。
三、适用人群广
具有成人、小儿、新生儿三种测量模式，适用于全年龄段
的人群。
四、测量准确
测量误差±3mmgh以内。
五、操作便捷
既可在记录盒上设置测量方案和启动动态血压测量，也可
通过软件操作来完成测量方案的设置和动态血压的启动。
六、测量方案灵活
自动测量时间间隔:5、10、15、20、30、40、60、90、120、180、240分钟多种可选。
七、断电保护功能
意外断电情况下不会导致数据丢失，重新安装电池后可继续动态血压记录。
八、自动补测功能
若遇测量失败的情况，记录盒可进行自动补测。
九、大容量存储
储存容量大。
十、经久耐用
产品设计使用年限10年及以上。
十一、血压数据可编辑
软件自动删除测量失败的血压数据，亦可手动删除伪差血压数据。分析功能强大提供24小时/白天/夜间的平均压分析、全天血压负荷分析、血压昼夜节律、血压变异系数、24小时脉率、动态动脉硬化指数分析、血压晨峰指数分析、平滑指数分析、白大衣分析、曲线下面积等参数分析。报告模板丰富提供动态血压分析总报告、彩色填充图、条状图、柱状图、饼图、拟合线、频率柱状图、PR/MAP/PP柱状图、测量数据页等报告。
十二、智能化分析
提供完善的诊断术语库和自动分析结论。
十三、提供年度维保次数、维保校准次数、维保收费标准。
十四、提供故障响应时长，上门检修时限。






